**Spécifications du BD**

**1 - Description et caractéristiques physiques**

1.1 Les diffuseurs d’air BD de NAD Klima, sont fabriqués en aluminium.

1.2 Le diffuseur est conçu pour un montage en insertion dans un plancher creux ou un double-plancher.

1.3 Il présente des fentes disposées en triangulation assurant ainsi une diffusion verticale à turbulence, mélangeant l’air frais à l’air ambiant.

1.4 Les dimensions nominales disponibles sont : DN 150 et DN 200.

1.5 Le diffuseur est fourni avec ou sans le collecteur d’impuretés avec clapet d’arrêt.

1.6 Modèle disponible selon les couleurs de la charte RAL, contre supplément ou en aluminium.

**2. Qualité requise : NAD Klima, modèle BD**